

Tesztesetek


* + 1. Teszteset: SSH connetion tesztelése.
    - Lépései:
      * GUI megnyitása
      * R4 g0/1 port ip címének használata
      * admin user és admin jelszó használata
      * Saját gép Ethernet 3 virtuális adapterének ip címének source ip ként használata.
      * Connect gomb megnyomása






Eredmény: sikeres csatlakozás

* 2. Teszteset: Interface konfiguráció módosítása
  + Lépései:
    - R4-en a GUI-ban miután rácsatlakoztunk SSH-val ármegyünk az Interface Config menüpontra
    - Kiválasztjuk a lenyíló fülben a megváltoztatandó Interfacet. Ebben az esetben az Fa0/0 lesz.
    - Amint láthatjuk, ha korábban állítottunk ip címet a portnak azonnal kitölti.
    - Ebben az esetben 192.192.60.10 255.255.255.0-ról változtatjuk meg 192.168.60.15 255.255.255.0-ra



Eredeti config:

Megváltoztatott config:

